{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,6,7],[39,0,39,6],[40,0,41,7]]}
[" 苗圃场报价表"]
["工程名称:广东高丰建设工程有限公司苗圃场"]
["报价单位（盖章）："]
["报价时间：    年  月  日"]
["联系人："]
["联系电话："]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
["一","分部分项工程"]
[1,"050101002001","机械场地清杂草","1.清除灌木林 机械","m2",5000]
[2,"010103001001","机械场地地块整平","1.机械平整场地","m2",5000]
[3,"010502030001","活动板房浇筑C25砼150厚","1.地坪 厚度8cm \u007f实际厚度(cm):15\n2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25","m2",105.6]
[4,"04B001","活动板（12.18m*7.36m）","1.活动板房（12.18m*7.36m）含水电安装","m2",89.6]
[5,"040202010001","活动板房及停车场填石粉厚100mm","1.石屑底层 人机配合铺装 厚度 20cm \u007f实际厚度(cm):10","m2",660]
[6,"040202010002","苗场内道路填石粉厚100mm","1.石屑底层 人机配合铺装 厚度 20cm \u007f实际厚度(cm):10","m2",474]
[7,"010609003001","苗场围铁丝网（高1.2m)","1.钢网围墙 \u007f换为【铁丝网】\n2.钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3","m2",226.8]
[8,"011507001001","广告招牌（2mX1.3m），高2.8m","1.现浇基础 混凝土\n2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20\n3.箱(竖)式广告牌基层 钢结构 厚500mm以内 矩形 \u007f设计为独立式 人工*1.1\n4.钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3\n5.灯箱、广告牌面层 不锈钢 换【铁皮】\n6.灯箱、广告牌面层 灯箱布","m2",5.2]
[9,"04B002","潜水泵抽水机","1.潜水泵抽水机","台",1]
[10,"030412004001","潜水泵临时拉4平方线接电","1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6","m",190]
[11,"031003006001","蹲厕","1.蹲式大便器安装 瓷低水箱","组",1]
[12,"040504009001","玻璃纤维化粪池3m3","1.玻璃纤维化粪池安装 容量 3m3","座",1]
[13,"031001008001","排水管DN110","1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110","m",16]
[14,"031001008002","排水管DN75","1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75","m",16]
[15,"050104002001","喷灌系统 喷头DN25","1.微喷系统安装 微喷头安装","个",120]
[16,"050104001001","给水管DN50","1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50","m",148]
[17,"031002001001","球阀DN50","1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50","个",4]
[18,"050104001002","给水管DN32","1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32","m",608]
[19,"031002001002","球阀DN32","1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32","个",50]
[20,"050104001003","给水管DN25","1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32","m",340]
[21,"010804003001","大门","1.普通铁门 制作\n2.普通铁门 安装\n3.特殊五金安装 门锁安装 单向\n4.钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3\n5.现浇基础 混凝土\n6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30","m2",8]
[22,"031001008003","接自来水管DN25","1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32","m",100]
[23,"031003014001","水龙头DN25","1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 25","个",1]
[24,"030412004002","接供电三相四线16mm2铝线","1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16","m",400]
[25,"030412001001","配管φ110","1.半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100","m",100]
[26,"040101002001","挖沟槽土方","1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内\n2.人工装自卸汽车 土方\n3.自卸汽车运土方 运距1km内 \u007f实际运距(km):3","m3",25]
[27,"030402011001","配电箱（含漏电开关）","1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5","台",1]
["二","措施项目"]
[1,"绿色施工安全防护措施费",null,null,"项",1]
["三","增值税\n（税率9%）"]
["合计"]
[" 备注：甲方收到乙方确认的完整申请付款资料，经审核无误后支付审核额的 100  %。"]